|  |  |
| --- | --- |
| **Annexe 4 : Liste des données à tenir à jour pour l’exécution d’un Contrat Unique** | |
| **Identification :** | **Annexes 4 du contrat GRD-F Régie d’Electricité d’Elbeuf** |
| **Version :** | **9.0** |
| **Nb. de pages :** | **4** |



Cette annexe définit – suivant le segment – la liste des données relatives à chaque Contrat Unique à renseigner par le propriétaire de chaque donnée, ainsi que sa présence dans les Contrats Uniques.

1. **Liste des données contractuelles à tenir à jour par Point de Livraison HTA et BT>36 kVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Propriétaire Données** | |  | |
| **Nom de la donnée** | **Distributeur** | **Fournisseur** | **HTA**  **(segm. C2-C3)** | **BT>36kVA**  **(segm. C4)** |
| Identifiant Fournisseur | X |  | X | X |
| Identifiant unique Point de Livraison | X |  | X | X |
| N° d’appel Dépannage 24/24 | X |  | X | X |
| Raison sociale du client du Contrat Unique |  | X | X | X |
| Adresse du PDL | X |  | X | X |
| Interlocuteur Technique et coordonnées |  | X | X | X |
| Domaine de tension | X |  | X | X |
| Définition du poste de Livraison | X |  | X |  |
| Limite de propriété ouvrages de raccordement | X |  | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Propriétaire Données** | |  | |
| **Nom de la donnée** | **Distributeur** | **Fournisseur** | **HTA**  **(segm. C2-C3)** | **BT>36kVA**  **(segm. C4)** |
| Puissance limite | X |  | X | X |
| Puissance de raccordement | X |  | X | X |
| Date de 1ère mise en service | X |  | X | X |
| Formule Tarifaire d’utilisation des réseaux appliqué au PDL |  | X | X | X |
| Puissances souscrites au PDL |  | X | X | X |
| Evolution précédentes de(s) Puissance(s) Souscrite(s) et de la Formule tarifaire | X |  | X | X |
| Existence de moyens de production autonome d’électricité |  | X | X | X |
| Puissance installée des moyens de production autonome |  | X | X | X |
| Comptage : Equipements du Distributeur | X |  | X | X |
| Comptage : Equipements du Client |  | X | X | X |
| Correction des données de comptage si comptage de référence installé en un point  différent du PDL | X |  | X |  |
| Nom du responsable d’équilibre |  | X | X | X |
| Identifiant GRD-F | X |  | X | X |
| Code NAF du Client du Contrat Unique |  | X | X | X |
| Qualification du PDL : résidentiel ou professionnel |  | X | X | X |

1. **Liste des données contractuelles à tenir à jour par Point de Livraison BT < 36 kVA (segment C5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Propriétaire Données** | |
| **Nom de la donnée** | **Distributeur** | **Fournisseur** |
| Identifiant Fournisseur | X |  |
| Identifiant stable PDL | X |  |
| N° d’appel Dépannage | X |  |
| Adresse du point de livraison | X |  |
| Raison sociale du client du Contrat Unique |  | X |
| Interlocuteur Technique et coordonnées |  | X |
| Tarif d’utilisation des réseaux |  | X |
| Appareil(s) en location | X |  |
| Nombre d’appareils en location rattachés | X |  |
| Date départ du contrat | X |  |
| Evolutions précédentes de la Puissance souscrite et de la Formule tarifaire | X |  |
| Nombre de pôles du disjoncteur | X |  |
| Puissance Souscrite |  | X |
| Libellé horloge relais pour code horaire heures creuses | X |  |
| Nom du Responsable d’équilibre |  | X |
| Puissance du branchement | X |  |
| Identifiant GRD\_F | X |  |
| Code NAF du Client du Contrat Unique |  | X |
| Qualification du PDL : résidentiel ou professionnel |  | X |